**Канализация в населенных пунктах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (на конец года), км | 502,4 | 510,9 | 510,9 | 511,0 | 507,3 | 550,6 |
| Использование мощности очистных сооружений канализации - всего, процентов | 27,3 | 27,5 | 37,7 | 41,4 | 45,5 | 45,9 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений - всего, тыс. м3 в сутки  | 117,1 | 119,1 | 97,3 | 97,3 | 99,3 | 92,1 |
| Уличная канализационная сеть, нуждающаяся в замене, км | 118,4 | 116,7 | 115,4 | 109,3 | 109,3 | 112,4 |
| в процентах ко всему протяжению | 23,6 | 22,8 | 22,6 | 21,4 | 21,5 | 20,4 |
| Число аварий канализации, всего | 9765 | 9637 | 8587 | 9096 | 7267 | 240 |